Автомашины угаалгын үйлчилгээний

үнэлгээний хуудас

 MNS 5347 : 2003 /машин угаалгын үйлчилгээ/

 Огноо:201...оны....сарын.....өдөр

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| д/д | Стандартын шаардлага | Авбал зохих оноо | Биелэлт |
| 1 | Автомашины угаалга эрхлэгч нь эрх бүхий мэргэжлийн болон холбогдох байгууллагаас газар, барилга байгууламж эзэмших ашиглах баримт бичгийг зохих ёсоор бүрдүүлсэн  | 0 - 10 |  |
| 2 | Байгаль орчин, оршин суугчдад сөрөг нөлөөгүй, галын болон аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн нөхцлийг бүрдүүлсэн | 0 - 10 |  |
| 3 | Өнгө үзэмж сайтай энгийн болон эмблем бүхий гэрэлтдэг хаягтай | 0 - 10 |  |
| 4 | Хатуу материал дээр монгол хэлээр бичигдсэн ажиллах цагийн хуваарьтай байна | 0 - 5 |  |
| 5 | Гадна талбайг цементэлсэн, зогсоолын тэмдэг, гэрэлтүүлэгтэй байна | 0 - 10 |  |
| 6 | Ажил үйлчилгээтэй холбогдсон угаалгын технологийн карт, техникийн болон эрүүл ахуйн аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгааллын заавар журмыг мөрдөнө | 0 - 10 |  |
| 7 | Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангагдсан  | 0 - 5 |  |
| 8 | Автомашиныг угаахад зориулалтын угаагч шингэн, нунтагийг хэрэглэнэ | 0 - 5 |  |
| 9 | Автомашины угаалга эрхлэгч нь технологийн картанд заасан ажилбаруудыг зориулалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэнэ | 0 - 10 |  |
| 10 | Автомашиныг угаалганд байрлуулахдаа зогсоолын тормозыг ажиллуулахаас гадна налуу талбайд өнхрөхөөс хамгаалсан ивүүрийг заавал тулсан байна | 0 - 10 |  |
| 11 | Угаалгаас гарсан бохир усыг цэвэрлэх, зайлуулах, буцааж ашиглах зориулалтын тоног төхөөрөмж бүхий байгууламжинд угаах үйл ажиллагааг явуулна | 0 - 10 |  |
| 12 | Аюултай ачаа тээвэрлэдэг автомашины угаалгын байр нь цахилгаан цэнэг саармагжуулах тоноглолыг заавал байрлуулсан байна | 0 - 20 |  |
| 13 | Аюултай ачаа тээвэрлэдэг автомашиныг угаасан бохир усыг зөвшөөрөгдсөн газарт шардлагын дагуу асгана | 0 - 5  |  |
| 14 | Угаалгын барилга байгууламж нь агааржуулах, гэрэлтүүлэх, дулаацуулах систем, галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан, тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай байна | 0 - 10 |  |
| 15 | Ажилчдын хувцас солих болон амрах байр, бие засах газартай байна | 0 - 10 |  |
| 16 | Угаалгын байр нь 2% -иас доошгүй налуутай цардсан, бохир усаа цэвэрлэж зайлуулах эсвэл эргэж шүүж, тунгааж ашиглах тусгай төхөөрөмжөөр тоноглогдсон | 0 - 10 |  |
| 17 | Суурин угаалгын газрын цэвэрлэх байгууламж нь угаалгын газраас 6 метрээс доошгүй зайд байрлана | 0 - 10 |  |
| 18 | Угаалга эрхлэгч байгууллагын дарга, менежерийн аль нэг нь мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдаж үнэмлэх, гэрчилгээ авсан байна | 0 - 15 |  |
| 19 | Ашиглагдаж байгаа багаж тоног төхөөрөмжүүдийн хэмжих хэрэгсэл нь хэмжил зүйн ээлжит баталгаажуулалтанд хамрагдсан байна | 0 - 10 |  |
| 20 | Автомашин угаагч нь угаалгын байрны технологийн тоног төхөөрөмж, багажийг бүрэн эзэмшсэн, технологи ажиллагаа, хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн холбогдох дүрэм, журам, зааврыг судалсан, тэдгээрийг мөрдөж ажиллах чадвартай, тэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан хүн байна | 0 - 10 |  |
| 21 | Ажлын байранд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүйн техникийн шаардлага хангасан ажлын хувцсыг өмсөж хэрэглэнэ | 0 - 10 |  |
|  |  |  |  |
|  | Авбал зохих нийт оноо | 105 |  |
|  | Тооцсон оноо |  |  |
|  | Биелэлт %-иар |  |  |

Үнэлгээг гүйцэтгэсэн: .................................................

Гишүүд .................................................

 .................................................

Шалгагдсан.....................................ХХК-ны ................................................