ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН СХЗХ-ИЙН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ЛАБОРАТОРИД

БАТАЛГААЖУУЛАГДАЖ БАЙГАА ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ОДОО

МӨРДӨГДӨЖ БУЙ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

Монгол улсын Шадар сайдын 2015 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 117 дугаар тушаалаар хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн баталсан.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Шифр | Хэмжлийн төрөл, хэмжих хэрэгслийн нэр, хэмжил зүйн үзүүлэлт | | | | | | Баталгаажуулалт хоорондын хугацаа  /жилээр/ | | Төлбөрийн хэмжээ  /төгрөгөөр/ | |
| 1. **Хүндийн хэмжил** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02.001 | Худалдааны жин: | | | | | |  | |  | |
|  | 02.001.01 | - | | | | Тэгш бус мөртэй жин: | |  | |  | |
|  |  |  | | | | /0-150/ кг | | 1.0 | | 12000 | |
|  |  |  | | | | /151-500/ кг | | 1.0 | | 14000 | |
|  |  |  | | | | /501-1000/ кг | | 1-0 | | 17000 | |
|  |  |  | | | | /1001-3000/ кг | | 1.0 | | 19000 | |
| 2 | 02.001.02 |  | | | | Ширээний ердийн жин | | 1.0 | | 6000 | |
| 3 | 02.001.03 |  | | | | Ширээний циферблат жин: | | | | | |
|  |  |  | | | | /0-60/ кг | | 0.5 | | 5000 | |
|  |  |  | | | | 60 кг-аас дээш | | 0.5 | | 10000 | |
| 4 | 02.001.04 |  | | | | Электрон жин: | | | | | |
|  |  |  | | | | /0-30/ кг | | 0.5 | | 7000 | |
|  |  |  | | | | /31-600/ кг | | 0.5 | | 10000 | |
|  |  |  | | | | /601-5000/ кг | | 1.0 | | 19000 | |
| 5 | 02.002 | Их даацын жин: | | | | | | | | | |
|  | 02.002.02 |  | | | | Автомашины жин: | | | | | |
|  |  |  | | | | Механик жин | | 1.0 | | 270000 | |
|  |  |  | | | | Электрон жин: | | | | | |
|  |  |  | | | | 60 тонн хүртэл | | 1.0 | | 340000 | |
|  |  |  | | | | 60 тонноос дээш | | 0.5 | | 410000 | |
| 6 | 02.003 | Эмнэлэг, эмийн сангийн жин: | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | Механик | | 1.0 | | 5000 | |
|  |  |  | | | | Электрон | | 1.0 | | 6000 | |
| 7 | 02.004 | Үнэт металл, үнэт эдлэлийн жин: | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | Механик | | 1.0 | | 5800 | |
|  |  |  | | | | Электрон | | 1.0 | | 8000 | |
| 8 | 02.005 | Шуудан илгээмж, банк, татвар, гаалийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа жин: | | | | | | | 1.0 | 14000 | |
| 9 | 02.006 | Туухай: | | | | | | | | | |
|  | 02.006.01 |  | | М2 ба М3 ангийн туухай /ширхэг/ | | | | | | | |
|  |  |  | | | | 10 мг-10 кг | | | 1.0 | 1000 | |
|  |  |  | | | | /20-50/ кг | | | 1.0 | 5000 | |
| 10 | 02.006.02 |  | | | | М2, М2-3, ба М3 ангийн туухай /ширхэг/ | | | | | |
|  |  |  | | | | /50-1000/ кг | | | 1.0 | 16000 | |
|  |  |  | | | | 1000 кг-аас дээш | | | 1.0 | 28000 | |
| 1. **Цахилгаан соронзон хэмжил** | | | | | | | | | | | |
| 11 | 04.001 | Цахилгаан тоолуур: | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | Механик: | | | | | |
|  | 04.001.01 |  | | | | 1 фаз | | | 3.0 | 5000 | |
|  | 04.001.02 |  | | | | 3 фаз | | | 3.0 | 12000 | |
|  | 04.001.03 |  | | | | 3 фазын 100 В | | | 3.0 | 14000 | |
| 12 |  |  | | | | Цахилгаан механик: | | | | | |
|  | 04.001.04 |  | | | | 1 фаз | | | 4.0 | 5900 | |
|  | 04.001.05 |  | | | | 3 фаз | | | 4.0 | 12000 | |
|  | 04.001.06 |  | | | | 3 фазын 100 В | | | 4.0 | 14000 | |
| 13 |  |  | | | | Электрон: | | |  |  | |
|  | 04.001.07 |  | | | | 1 фаз | | | 8.0 | 6700 | |
|  | 04.001.08 |  | | | | 3 фаз | | | 8.0 | 27100 | |
|  | 04.001.09 |  | | | | 3 фазын 100 В | | | 4.0 | 27100 | |
| 1. **Хий, шингэний тоон хэмжээ, зарцуулалтын хэмжил** | | | | | | | | | | | |
| 14 | 05.001 | Усны тоолуур: | | | | | | | | | |
|  | 05.001.01 |  | | | | /1-1.6/ м3/ц /ахуйн хэрэглээний/ | | | 6.0 | 6000 | |
|  | 05.001.02 |  | | | | /1.0-1.6/ м3/ц хүртэл | | | 2.0 | 6000 | |
|  | 05.001.03 |  | | | | /1.6-3.5/ м3/ц хүртэл | | | 2.0 | 9000 | |
|  | 05.001.04 |  | | | | /3.5-10/ м3/ц хүртэл | | | 2.0 | 16000 | |
|  | 05.001.05 |  | | | | /10-40/ м3/ц хүртэл | | | 2.0 | 28000 | |
|  | 05.001.06 |  | | | | /40-100/ м3/ц хүртэл | | | 2.0 | 54000 | |
|  | 05.001.07 |  | | | | 100 м3/ц-аас дээш | | | 2.0 | 84000 | |
| 15 | 05.002 | Автоцистерн: | | | | | | | | | |
|  | 05.002.01 |  | | | /0-4500/ л | | | | 2.0 | | 24000 |
|  |  |  | | | /4500-15000/ л | | | | 2.0 | | 35000 |
| 16 | 05.003 | Худалдаа үйлчилгээнд ашиглаж байгаа хэмжээст сав: | | | | | | | | | |
|  | 05.003.01 |  | | | 1 л хүртэл | | | | 2.0 | | 5000 |
|  |  |  | | | /1-10/ л хүртэл | | | | 2.0 | | 10000 |
|  |  |  | | | 10 л-ээс дээш | | | | 2.0 | | 30000 |
| 17 | 05.006 | Түгээгүүр: | | | | | | | | | |
|  | 05.006.01 |  | Шатахуун түгээгүүр. /нэг шингэн хэмжигч/ | | | | | | | | |
|  |  |  | | | 55 л/мин хүртэл | | | | 0.5 | | 15000 |
|  |  |  | | | /55-100/ л/мин хүртэл | | | | 0.5 | | 20000 |
|  | 05.006.02 |  | | | Хийн түгээгүүр: /нэг хий хэмжигч | | | | | | |
|  |  |  | | | 55 л/мин хүртэл | | | | 0.5 | | 15000 |
| 1. **Даралтын хэмжил** | | | | | | | | | | | |
| 18 | 07.001 | Цусны даралтын аппарат: | | | | | | | | | |
|  | 07.001.01 |  | | | Механик | | | | 1.0 | | 3600 |
|  | 07.001.02 |  | | | Автомат | | | | 2.0 | | 7000 |
| 19 | 07.002 | Хөдөлгөөний | | болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд ашиглаж буй манометр: | | | | | | | |
|  | 07.002.01 |  | | Моторт тээврийн хэрэгслийн дугуйн даралт хэмжих манометр | | | 1.0 | | | 5200 | |
|  | 07.002.02 |  | | Уурын зуух, даралтат савны даралт хэмжих техникийн манометр | | | 1.0 | | | 5200 | |
| 20 | 07.002.03 |  | | Вакуумметр | | | 1.0 | | | 7300 | |
| 21 | 07.003 | Эмнэлгийн оношлогоо, эмчилгээнд ашиглаж буй манометр: | | | | | | | | | |
|  | 07.003.01 |  | | Автоклавын манометр | | | 1.0 | | | 5200 | |
|  |  |  | | Цахилгаан контакттай манометр | | | 1.0 | | | 8100 | |
|  |  |  | | Хүчилтөрөгчийн манометр | | | 1.0 | | | 9800 | |

СХЗХ-ийн Хэмжил зүйн лаборатори